K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
Tuotetunniste:
K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml

Muut tunnistustavat:

Ei sovellettavissa

1.2
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Merkitykselliset käytöt: Öljyt

Ei-suositellut käytöt: Kaikki käytöt, joita ei ole mainittu tässä kohdassa tai kohdassa 7.3.

1.3
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Rautakesko Ltd.
Finland
P.O. BOX 78
FI-01301 Vantaa

1.4
Hätäpuhelinnumero:
Yleinen hätänumero:112 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS:09-471977

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1
Aineen tai seoksen luokitus:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aerosol 1: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa., H229
Aerosol 1: Syttyvät aerosolit, kategoria 1, H222
STOT SE 3: Myrkyllisyys, joka aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (kerta-altistuminen), kategoria 3, H336

2.2
Merkinnät:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara

Vaaralausekkeet:

Aerosol 1: H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Aerosol 1: H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalausekkeet:

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:  Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

Lisätietoja:

EUH066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Luokitteluun vaikuttavat aineet

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7

2.3
Muut vaarat:

Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä
Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1
Aineet:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 1/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA (jatkuu)

Ei sovellettavissa

3.2
Seokset:

Kuvaus:
Aerosoli

Aineosat:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmiste sisältää seuraavia aineita

Tunnistetiedot
Kemiallinen nimi / luokitus
Pitoisuus

Propaani⁽¹⁾
ATP CLP00

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Vaara
25 - <50 %

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7⁽¹⁾
ATP ATP01

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3: H336; EUH066 - Vaara
25 - <50 %

Butaani⁽¹⁾
ATP CLP00

Asetus (EY) N:o 1272/2008

Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Vaara
10 - <25 %

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (TBN <300)⁽¹⁾
Ei luokiteltu

Asetus (EY) N:o 1272/2008

10 - <25 %

⁽¹⁾ Vapaaehtoisesti lueteltu aine, joka ei täytä mitään asetuksessa (EU) N:o 2020/878 säädetyistä kriteereistä.

Lisätietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 11, 12 ja 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jälkeen, minkä vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille altistumisen jälkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

Hengitettynä:

Altistunut on siirrettävä altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettävä levossa. Vakavissa tapauksissa (esim. sydänpysähdys) altistuneelle on annettava tekohengitystä (suusta suuhun -hengitys, sydänhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava välitöntä lääkintäapua.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedellä ja neutraalilla saippualla. Jos altistuminen on merkittävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jäätymisvammoja, ihoon kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tämä saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, niitä ei tule puhkaista, koska tämä lisää tulehdusvaaraa.

Silmäkosketuksen kautta:

Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. Lisävahinkojen välttämiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmistä jolleivät ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jälkeen hakeuduttava lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

Nieltynä/aspiroituna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pää on pidettävä pystyssä aspiraatiovaaran välttämiseksi. Potilas on pidettävä levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, että ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessä.

4.2
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Välittömät ja viivästyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Ei sovellettavissa

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 2/12
CAS:
EC:
Index:
REACH:
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21-XXXX
CAS:
EC:
Index:
REACH:
64742-48-9
265-150-3
649-327-00-6
01-2119486659-16-XXXX
CAS:
EC:
Index:
REACH:
106-97-8
203-448-7
601-004-00-0
01-2119474691-32-XXXX
CAS:
EC:
Index:
REACH:
70024-69-0
274-263-7
Ei sovellettavissa
01-2119492616-28-XXXX

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET (jatkuu)

5.1
Sammutusaineet:

Soveltuva sammutusaine:

Käytä mieluiten monikäyttöisiä jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO₂).

Soveltumaton sammutusaine:

Sammuttamiseen EI SUOSITELLA käytettäväksi suoravesisuihkua.

5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lämpöhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyä reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä ja aiheuttaa siksi vakavaa haittaa terveydelle.

5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen käyttää täyttä suojavaatetusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava vähimmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet (sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.)

Lisäsäännökset:

Toimi sisäisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hätätilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki syttymislähteet. Tulipalon sattuessa viilennä korkeiden lämpötilojen seurauksena herkästi syttyviä, räjähtäviä ja BLEVE-räjähdykselle alttiita tuotteita sisältävät astiat ja varastosäiliöt. Palonsammutuksessa käytettyjen tuotteiden joutumista vesiympäristöön on vältettävä.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

Muu kuin pelastushenkilökunta:

Eristä vuodot, jos tämä ei aiheuta lisävaaraa tehtävää suorittaville henkilöille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilöt pidettävä poissa.

Pelastushenkilökunta:

Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. Katso kohta 8.

6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Pidettävä poissa viemäreistä, pinta- ja pohjavesistä.

6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

On suositeltavaa:

Imeytä kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrä se turvalliseen paikkaan. Älä imeytä ainetta sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisätietoa tuotteen hävittämisestä kohdassa 13.

6.4
Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

A.-
Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa työhön liittyvien riskien ennaltaehkäisyä koskevaa lainsäädäntöä noudatettava. Säilytysastiat on pidettävä ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejäämiin, hävitä ne turvallisella tavalla (kohta 6). Vältettävä vapaata valumista säilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita käsitellään, on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja puhtaana.

B.-
Tekniset suositukset tulipalojen ja räjähdysten ehkäisemiseksi

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa tehdä hitaasti, jotta vältetään syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sähköstaattisten varausten muodostuminen. Lisätiedot koskien vältettäviä olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.-
Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkäisemiseksi

Tuotetta käsiteltäessä ei saa syödä eikä juoda ja käsittelyn jälkeen kädet on pestävä asianmukaisilla puhdistustuotteilla.

D.-
Tekniset suositukset ympäristöriskien ehkäisemiseksi

On suositeltavaa pitää tuotteen läheisyydessä imeytysainetta (katso kohta 6.3).

7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 3/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI (jatkuu)

A.-
Varastointiin liittyvät tekniset toimenpiteet

Minimilämpötila:
5 ºC

Maksimilämpötila:
30 ºC

Maksimiaika:
6 kk

B.-
Yleiset varastointiolosuhteet

Vältettävä lämpö- ja säteilylähteitä, staattista sähköä ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisätiedot kohdasta 10.5.

7.3
Erityinen loppukäyttö:

Annettujen ohjeiden lisäksi ei ole tarpeen antaa muita tämän tuotteen käyttöä koskevia erityissuosituksia.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1
Valvontaa koskevat muuttujat:

Aineet, joiden työperäisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata työskentelytilassa:

HTP-arvot 2020:

Tunnistetiedot
Ympäristölliset raja-arvot

Propaani
HTP (8h)
800 ppm
1500 mg/m³

CAS: 74-98-6       EC: 200-827-9
HTP (15 min)
1100 ppm
2000 mg/m³

Butaani
HTP (8h)
800 ppm

CAS: 106-97-8       EC: 203-448-7
HTP (15 min)
1000 ppm

Öljysumu: HTP (8h)=5 mg/m3

DNEL (Työntekijät):

Lyhytaikainen altistuminen
Pitkäaikainen altistuminen

Tunnistetiedot

Systeeminen
Paikallinen
Systeeminen
Paikallinen

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
Suun kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

CAS: 64742-48-9
Ihon kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

EC: 265-150-3
Hengitysteitse
1286,4 mg/m³
1066,67 mg/m³
Ei sovellettavissa
837,5 mg/m³

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (TBN <300)
Suun kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

CAS: 70024-69-0
Ihon kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
3,33 mg/kg
Ei sovellettavissa

EC: 274-263-7
Hengitysteitse
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
11,75 mg/m³
Ei sovellettavissa

DNEL (Väestö):

Lyhytaikainen altistuminen
Pitkäaikainen altistuminen

Tunnistetiedot

Systeeminen
Paikallinen
Systeeminen
Paikallinen

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
Suun kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

CAS: 64742-48-9
Ihon kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa

EC: 265-150-3
Hengitysteitse
1152 mg/m³
640 mg/m³
Ei sovellettavissa
178,57 mg/m³

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (TBN <300)
Suun kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
0,833 mg/kg
Ei sovellettavissa

CAS: 70024-69-0
Ihon kautta
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
1,667 mg/kg
Ei sovellettavissa

EC: 274-263-7
Hengitysteitse
Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
2,9 mg/m³
Ei sovellettavissa

PNEC:

Tunnistetiedot

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (TBN <300)
STP
1000 mg/L
Makea vesi
1 mg/L

CAS: 70024-69-0
Maaperä
271000000 mg/kg
Merivesi
1 mg/L

EC: 274-263-7
Ajoittainen
10 mg/L
Sedimentti (Makea vesi)
226000000 mg/kg

Suun kautta
0,016667 g/kg
Sedimentti (Merivesi)
226000000 mg/kg

8.2
Altistumisen ehkäiseminen:

A.-
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 4/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET (jatkuu)

Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan käytettäväksi "CE-merkittyä" henkilökohtaista perussuojavarustusta. Katso lisätiedot koskien henkilökohtaista suojavarustusta (varastointi, käyttö, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien toimittamista esitteistä. Tässä annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, käytöstä, käytettävästä menetelmästä, jne. Määritettäessä velvollisuutta asentaa hätäsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvälineitä varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat säädökset. Katso lisätiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.-
Hengityksen suojaus

Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos työperäisen altistumisen raja-arvot ylittyvät.

C.-
Käsien suojaus.

Ei sovellettavissa

D.-
Silmien ja kasvojen suojaus

Ei sovellettavissa

E.-
Vartalon suojaus

Ei sovellettavissa

F.-
Täydentävät hätätoimenpiteet

Hätätoimenpide
Standardit
Hätätoimenpide
Standardit

Hätäsuihku
ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Silmien huuhteluvälineet
DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ympäristöaltistumisen torjuminen:

Ympäristönsuojelua koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla on suositeltavaa välttää tuotteen ja sen pakkauksen heittämistä luontoon. Katso lisätiedot kohdasta 7.1.D.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

Direktiivin 2010/75/EU mukaisesti tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

VOC (toimitus):
50 % painosta

VOC-pitoisuus 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa

Keskimääräinen hiilien lukumäärä:
Ei sovellettavissa

Keskimääräinen molekyylipaino:
Ei sovellettavissa

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Katso täydentävät tiedot tuote-esitteestä tai teknisestä tietolomakkeesta.

Fyysinen ulkonäkö:

Olomuoto 20 ºC:ssa:
Aerosoli

Ulkonäkö:
Nestemäinen

Väri:
Väritön

Haju:
Luonteenomainen

Hajukynnys:
Ei sovellettavissa *

Haihtuvuus:

Kiehumislämpötila normaalipaineessa:
-42 ºC (ponneaine)

Höyrynpaine 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Höyrynpaine 50 ºC:ssa:
<300000 Pa  (300 kPa)

Haihtumisnopeus 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 5/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkuu)

Suhteellinen tiheys 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Dynaaminen viskositeetti 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Kinemaattinen viskositeetti 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Kinemaattinen viskositeetti 40 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Pitoisuus:
Ei sovellettavissa *

pH:
Ei sovellettavissa *

Höyryntiheys 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Liukoisuus veteen 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Liukoisuusominaisuudet:
Ei sovellettavissa *

Hajoamislämpötila:
Ei sovellettavissa *

Sulamis- tai jäätymispiste:
Ei sovellettavissa *

Pakkauksen paine:
Ei sovellettavissa *

Syttyvyys:

Leimahduspiste:
Ei sovellettavissa

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut):
Ei sovellettavissa *

Itsesyttymislämpötila:
410 ºC (ponneaine)

Alempi syttymisraja:
Ei sovellettavissa *

Ylempi syttymisraja:
Ei sovellettavissa *

Hiukkasten ominaisuudet:

Ekvivalenttihalkaisijan mediaani:
Ei sovellettavissa

9.2
Muut tiedot:

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot:

Räjähtävyys:
Ei sovellettavissa *

Hapettavuus:
Ei sovellettavissa *

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset:
Ei sovellettavissa *

Palamislämpö:
Ei sovellettavissa *

Aerosolit-syttyvien aineosien kokonaisprosenttiosuus (massan mukaan):
Ei sovellettavissa *

Muut turvallisuusominaisuudet:

Pintajännitys 20 ºC:ssa:
Ei sovellettavissa *

Refraktometriluku:
Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1
Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisiä ohjeita. Katso kohta 7.

10.2
Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa käyttö-, käsittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lämpötiloihin tai paineeseen

10.4
Vältettävät olosuhteet:

Sovelletaan käyttöön ja varastointiin huoneenlämmössä:

Isku ja hankaus
Kosketus ilman kanssa
Kohonnut lämpötila
Auringonvalo
Kosteus

Ei sovellettavissa
Ei sovellettavissa
Syttymisvaara
Suoraa altistusta vältettävä
Ei sovellettavissa

10.5
Yhteensopimattomat materiaalit:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 6/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS (jatkuu)

Hapot
Vesi
Hapettavat aineet
Palavat aineet
Muut

Vältä vahvoja happoja
Ei sovellettavissa
Suoraa altistusta vältettävä
Ei sovellettavissa
Vältä vahvoja emäksiä

10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO₂), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1
Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista:

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön perustuvia tietoja

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkäaikaista tai työperäisen altistumisen raja-arvot ylittävää, tuotteella voi olla haitallisia terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A-
Nieleminen (välitön vaikutus):

-   Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä nieltynä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.
-   Syövyttävyys / Ärsyttävyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

B-
Hengittäminen (välitön vaikutus):

-   Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä hengitettyinä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.
-   Syövyttävyys / Ärsyttävyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

C-
Iho- ja silmäkosketus (välitön vaikutus):

-   Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä ihon kautta vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.
-   Silmäkosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

D-
CMR-vaikutukset (syöpävaarallisuus, perimää vaurioittavuus ja vaarallisuus lisääntymiselle):

-   Syöpää aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä mainittujen ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.
   IARC: Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset , < 3 % IP 346 (3); Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7 (3)
-   Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.
-   Lisääntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

E-
Herkistyminen:

-   Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä herkistäviltä ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.
-   Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

F-
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

Suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, joka aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta ja vakavassa tapauksessa tajuttomuutta.

G-
Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

-   Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.
-   Iho: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H-
Aspiraatiovaara:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin sisältää tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3.

Muut tiedot:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 7/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT (jatkuu)

Ei sovellettavissa

Tiedot aineiden myrkyllisyydestä:

Tunnistetiedot
Välitön myrkyllisyys
Laji

Propaani
LD50 suun kautta
>2000 mg/kg

CAS: 74-98-6
LD50 ihon kautta
>2000 mg/kg

EC: 200-827-9
LC50 hengitettynä
>5 mg/L

Butaani
LD50 suun kautta
>2000 mg/kg

CAS: 106-97-8
LD50 ihon kautta
>2000 mg/kg

EC: 203-448-7
LC50 hengitettynä
658 mg/L (4 h)
Rotta

Bentseenisulfonihappo, mono-C16-24-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat (TBN <300)
LD50 suun kautta
16000 mg/kg
Rotta

CAS: 70024-69-0
LD50 ihon kautta
>5000 mg/kg
Kani

EC: 274-263-7
LC50 hengitettynä
>5 mg/L

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
LD50 suun kautta
15000 mg/kg
Rotta

CAS: 64742-48-9
LD50 ihon kautta
3160 mg/kg
Kani

EC: 265-150-3
LC50 hengitettynä
>20 mg/L

11.2
Tiedot muista vaaroista:

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.

Muut tiedot

Ei sovellettavissa

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Seoksen ympäristövaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön perustuvia tietoja.

12.1
Myrkyllisyys:

Välitön myrkyllisyys:

Tunnistetiedot
Pitoisuus
Laji
Laji

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
LC50
2200 mg/L (96 h)
Pimephales promelas
Kala

CAS: 64742-48-9
EC50
1000 mg/L (96 h)
Daphnia magna
Äyriäinen

EC: 265-150-3
EC50
Ei sovellettavissa

12.2
Pysyvyys ja hajoavuus:

Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot
Hajoavuus
Biohajoavuus

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
BOD5
Ei sovellettavissa
Pitoisuus
Ei sovellettavissa

CAS: 64742-48-9
COD
Ei sovellettavissa
Aika
28 vrk

EC: 265-150-3
BOD5/COD
Ei sovellettavissa
% biohajoava
89,9 %

12.3
Biokertyvyys:

Aineiden tiedot:

Tunnistetiedot
Biokertyvyyspotentiaali

Propaani
BCF
13

CAS: 74-98-6
Log POW
2,86

EC: 200-827-9
Potentiaali
Alhainen

Butaani
BCF
33

CAS: 106-97-8
Log POW
2,89

EC: 203-448-7
Potentiaali
Kohtalainen

12.4
Liikkuvuus maaperässä:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 8/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE (jatkuu)

Tunnistetiedot
Absorptio ja/tai desorptio
Haihtuvuus

Propaani
Koc
460
Henry
71636,78 Pa·m³/mol

CAS: 74-98-6
Päätelmä
Kohtalainen
Kuiva maa
Kyllä

EC: 200-827-9
Pintajännitys
7,02E-3 N/m  (25 ºC)
Kostea maa
Kyllä

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, < 0.1 % EC 200-753-7
Koc
100
Henry
Ei sovellettavissa

CAS: 64742-48-9
Päätelmä
Korkea
Kuiva maa
Ei sovellettavissa

EC: 265-150-3
Pintajännitys
Ei sovellettavissa
Kostea maa
Ei sovellettavissa

Butaani
Koc
900
Henry
96258,75 Pa·m³/mol

CAS: 106-97-8
Päätelmä
Alhainen
Kuiva maa
Kyllä

EC: 203-448-7
Pintajännitys
1,187E-2 N/m  (25 ºC)
Kostea maa
Kyllä

12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä

12.6
Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet:

Tuote ei täytä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.

12.7
Muut haitalliset vaikutukset:

Ei kuvattu

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät:

Koodi
Kuvaus
Jätetyyppi  (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014)

16 05 04*
painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita
Vaarallinen

Jätelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

HP3 Syttyvä, HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara

Jätehuolto (hävittäminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jätteiden käsittelijän kanssa hyödyntämisestä ja hävittämisestä liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti. Koodien 15 01  (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitä käsitellään samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitä käsitellään vaarattomana jätteenä. Päästämistä viemäriin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Jätehuoltoon liittyvä lainsäädäntö:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jätehuoltoon liittyvät yhteisön säännökset tai maakohtaiset määräykset.

Yhteisön lainsäädäntö: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsäädäntö: Jätelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Vaarallisten aineiden maakuljetus:

ADR 2021 ja RID 2021 -sääntöjen mukaisesti:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 9/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkuu)

14.1
YK-numero tai tunnistenumero:
UN1950
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:
AEROSOLIT
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka:
2
Merkinnät:
2.1
14.4
Pakkausryhmä:
N/A
14.5
Ympäristövaarat:
Ei ole
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Erityissäännökset:
190, 327, 344, 625
Tunnelirajoituskoodi:
D
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:
katso kohta 9
LQ:
1 L
14.7
Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti:
Ei sovellettavissa

Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 40-20 -säännösten mukaisesti:

14.1
YK-numero tai tunnistenumero:
UN1950
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:
AEROSOLIT
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka:
2
Merkinnät:
2.1
14.4
Pakkausryhmä:
N/A
14.5
Meriä saastuttava aine:
Ei ole
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.6
Erityissäännökset:
63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS-koodit:
F-D, S-U
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:
katso kohta 9
LQ:
1 L
Erotteluryhmä:
Ei sovellettavissa
14.7
Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti:
Ei sovellettavissa

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:

IATA/ICAO 2022 -säännösten mukaisesti:

14.1
YK-numero tai tunnistenumero:
UN1950
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:
AEROSOLIT
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka:
2
Merkinnät:
2.1
14.4
Pakkausryhmä:
N/A
14.5
Ympäristövaarat:
Ei ole
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:
katso kohta 9
14.7
Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti:
Ei sovellettavissa

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 10/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT (jatkuu)

15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö:

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisältyvät aineet ja viimeinen käyttöpäivä: Ei sovellettavissa

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista: Ei sovellettavissa

95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Seveso III:

Luku
Kuvaus
Alemman tason vaatimukset
Ylemmän tason vaatimukset

P3a
SYTTYVÄT AEROSOLIT
150
500

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...):

Ei saa käyttää:
—koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
—pilailuvälineissä,
—yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissäännökset:

On suositeltavaa käyttää tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lähtökohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskejä tarkoituksena määrittää tarvittavat riskintorjuntamenetelmät tämän tuotteen käsittelyyn, käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen.

Muu lainsäädäntö:

Kemikaalilaki 599/2013
Kemikaalilaki 746/2016 62 §.
Asetus aineiden nimistä (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015), asetuksella muutettu 167/2018.
Jätelaki 646/2011, muutoksineen
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1541/2019)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002, viimeisin muutos 578/2021)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 778/2015)

Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
Komission direktiivi 94/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 1994, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/324/ETY teknisestä mukauttamisesta
Komission direktiivi 2008/47/EY, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2008, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
Komission direktiivi 2013/10/EU, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2013, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi
KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2016/2037, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta aerosolien suurimman sallitun paineen osalta ja sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi

15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsäädäntö:

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 11/12

K-PROF
LUKKOÖLJY 210 ml
Käyttöturvallisuustiedote
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti

KOHTA 16: MUUT TIEDOT (jatkuu)

Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878), liitteen II (Opas käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:

KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878

Lainsäädännöllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

Lainsäädännöllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:

Mainitut lausekkeet eivät liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Asp. Tox. 1: H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Flam. Gas 1A: H220 - Erittäin helposti syttyvä kaasu.
Press. Gas: H280 - Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Luokittelumenettely:

STOT SE 3: Laskentamenetelmä
Aerosol 1: Laskentamenetelmä
Aerosol 1: Laskentamenetelmä

Koulutukseen liittyvät ohjeet:

On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa.

Pääasialliset tietolähteet:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (VAK)
IMDG: Kansainvälinen merenkulkukoodi vaarallisille aineille    
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö    
ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö    
COD: Kemiallinen hapenkulutus  
BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 päivän aikana    
BCF: Biokertyvyystekijä
LD50: Annos, jolla puolet koe-eläimistä kuolee    
LC50: Pitoisuus, jolla puolet koe-eläimistä kuolee    
EC50: Pitoisuus, jolla havaitaan vaikutus puolessa tapauksista    
Log Pow: Oktanoli/vesijakautumiskerroin    
Koc: Orgaaninen hiilivesi jakautumiskerroin    
UFI: Ainutkertainen koostumustunniste  
IARC: Kansainvälinen Syöpätutkimuskeskus

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista käyttöä, eikä siinä esitettyjä tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen käyttäjien työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin mainittuihin käyttötarkoituksiin.
- TIEDOTTEEN LOPPU -
Annettu: 26.2.2014            Tarkistettu: 17.1.2023            Versio: 10 (korvaa kohteen 9)
Sivu 12/12